**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

La actividad comprende el montaje del rociador

# MATERIALES

* + ESCUDO PARA ROCIADORES
  + ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 BRONCE
  + ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT (K=5,6) CON ESCUDO
  + TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR - FUERZA ALTA

# EQUIPO

* + Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

* + Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales
  + Utilizar rociadores listados y aprobados UL/FM para su utilización en sistemas contra incendio
  + Realizar inspección visual verificando que el rociador se encuentre en buen estado y no presente golpes o fisuras
  + Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material
  + Limpiar las roscas a unir, rociador y copa
  + Aplicar sellante de tipo traba química que asegure una unión hermética en la rosca del rociador y en la rosca del accesorio
  + Enfrentar el rociador con el accesorio y enroscar suave y de manera continua
  + Finalmente ajuste con la llave fija hasta garantizar la hermeticidad

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** | Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |