**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

 La actividad comprende el montaje del rociador

# MATERIALES

* + ESCUDO PARA ROCIADORES
	+ ROCIADOR MONTANTE K=5.6 RESPUESTA RÁPIDA Ø1/2 BRONCE
	+ ROCIADOR AUTOMATICO PENDENT (K=5,6) CON ESCUDO
	+ TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR - FUERZA ALTA

# EQUIPO

* + Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

* + Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales
	+ Utilizar rociadores listados y aprobados UL/FM para su utilización en sistemas contra incendio
	+ Realizar inspección visual verificando que el rociador se encuentre en buen estado y no presente golpes o fisuras
	+ Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material
	+ Limpiar las roscas a unir, rociador y copa
	+ Aplicar sellante de tipo traba química que asegure una unión hermética en la rosca del rociador y en la rosca del accesorio
	+ Enfrentar el rociador con el accesorio y enroscar suave y de manera continua
	+ Finalmente ajuste con la llave fija hasta garantizar la hermeticidad

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

 Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

 Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

 Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

 Se mide y paga por unidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** |  Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |