**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

La actividad comprende la instalación de tubería y accesorios de pvc-p desde la red horizontal a nivel de techo hasta la conexión a la altura del sanitario de fluxómetro.

# MATERIALES

Codo, tee, tapón, adaptador, tubería pvc-p y soldadura.

# EQUIPO

Cortador de tubo, lija y limpiador.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requiere corte de tubería, quitar rebabas, limpieza, aplicación de soldadura y empalme.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NTC 1500.

# MEDIDA

Se mide por metro lineal.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lineal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** | Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |