**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

La actividad comprende la pintura de tubería

# MATERIALES

* + THINNER ACRÍLICO
  + ANTICORROSIVO GRIS O ROJO
  + ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ACEITE PARA DECORAR Y PROTEGER MADERA Y METAL

# EQUIPO

* + Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

* + Efectuar limpieza exterior del tubo de acuerdo con el requerimiento del fabricante de la pintura
  + Revisar que las superficies estén libres de aceite, grasa, humedad o polvo
  + Aplicar anticorrosivo
  + Dejar secar
  + Aplicar la primer capa de pintura
  + Dejar secar
  + Aplicar segunda capa de pintura
  + Verificar espesor de capa de pintura y comparar con el mínimo recomendado por el fabricante

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por metro lineal.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lienal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** | Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |